**Příloha č. 18b Pravidel pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2021–2027**

**Povinné přílohy k ZoR/ŽoP**

**Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech**

**Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel**

**Podaktivita: 1.3.1.1.1.100\_01 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), ZMV 01 Tůně**

Pro tůně s úkonem stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* ČP k plnění indikátorů,
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

Pro tůně bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP k plnění indikátorů.

Pro tůně nad 300 m2 bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby,
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP k plnění indikátorů.

**Podaktivita: 1.3.1.1.2.060\_02 Malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN**

* v případě odbahnění MVN zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti MVN,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou,
* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb.,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací nebo čestné prohlášení o ukončení prací),
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* ČP k plnění indikátorů.

**Podaktivita: 1.3.1.1.3.100\_04 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení**

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb., v podrobnosti odpovídající charakteru a rozsahu prací (v případě revitalizace vodního toku např. zaměření nově zřizovaného říčního pásu a příčných řezů v hustotě odpovídající délce revitalizovaného úseku vodního toku),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací,
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* ČP k plnění indikátorů,
* v případě odbahnění říčního ramene zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti říčního ramene,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou.

**Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi**

##### **Podaktivita: 1.3.1.2.1.100\_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

##### **Podaktivita: 1.3.1.2.1.080\_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

* fotodokumentace z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků,
* ČP k plnění indikátorů.

**Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně**

**Podaktivita: 1.3.1.4.1.085\_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

**Podaktivita 1.3.1.4.1.090\_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

* fotodokumentace z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků,
* ČP k plnění indikátorů.

**Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině**

**Podaktivita: 1.3.1.5.1.100\_04 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení**

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, vč. fotodokumentace podpovrchových odvodňovacích zařízení před zasypáním),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby,
* kolaudační souhlas (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* ČP k plnění indikátorů,
* zápisy z kontrolních dnů,
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

**Opatření** **1.3.2 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)**

**Aktivita 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)**

* ČP k plnění indikátorů,
* porotokol o převzetí plánu ÚSES/ÚSK/SSSZ konečným příjemcem podpory od příslušného zpracovatele územně analytických podkladů.

**Podaktivita: 1.3.2.1.1.095\_06 Zpracování studií a plánů – studie systémů sídelní zeleně, ZMV 06 Studie a plány**

* zpracovaná studie systému sídelní zeleně,
* kopie registračního listu pro vložení do evidence územně plánovací činnosti.

**Podaktivita: 1.3.2.1.2.095\_06 Zpracování studií a plánů – územní studie krajiny, ZMV 06 Studie a plány**

* zpracovaná územní studie krajiny,
* soupis termínů projednání územní studie krajiny s příslušnými úřady navazujících území,
* kopie registračního listu pro vložení do evidence územně plánovací činnosti.

**Podaktivita: 1.3.2.1.3.095\_06 Zpracování studií a plánů – plán územního systému ekologické stability, ZMV 06 Studie a plány**

* zpracovaný plán ÚSES,
* soupis termínů projednání plánu ÚSES s příslušnými úřady navazujících území,
* jméno a číslo autorizace ČKA zpracovatele plánu,
* zákres navržených prvků ÚSES a sousedících prvků prokazujících jejich návaznost mimo řešené území (ORP).

**Opatření** **1.6.1. Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny**

**Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů**

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.090\_05 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 05 Travinné ekosystémy**

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_05 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 05 Travinné ekosystémy**

* fotodokumentace z průběhu realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci z realizovaného opatření). Fotografie musí zahrnovat každou dílčí plochu, pokud jsou od sebe vzdáleny nebo odděleny, tj. pokud není možné zdokumentovat dílčí plochy nebo jejich část společnou fotografií, v případě mozaikové seče nebo obsekávání fotodokumentace detailu ponechaných plošek vegetace apod.,
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou situaci i podstatné detaily,
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření (etapy, resp. dílčí části/aktivity projektu),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP k plnění indikátoru.

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_01 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 01 Tůně**

Pro tůně s úkonem stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* ČP k plnění indikátorů,
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

Pro tůně bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP k plnění indikátorů.

Pro tůně nad 300 m2 bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby,
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP k plnění indikátorů.

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.070\_02 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 02 MVN**

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_02 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 02 MVN**

* v případě odbahnění MVN zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti MVN,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou,
* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb.,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací nebo čestné prohlášení o ukončení prací),
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* ČP k plnění indikátorů.

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_03 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 03 Rašeliniště**

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, vč. fotodokumentace přehrážek před zasypáním),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* kolaudační souhlas (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* ČP k plnění indikátorů,
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_04 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení**

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb., v podrobnosti odpovídající charakteru a rozsahu prací (v případě revitalizace vodního toku např. zaměření nově zřizovaného říčního pásu a příčných řezů v hustotě odpovídající délce revitalizovaného úseku vodního toku),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací,
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* ČP k plnění indikátorů,
* v případě odbahnění říčního ramene zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti říčního ramene,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou.

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.090\_07 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_07 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

* fotodokumentace z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin v případě výsadeb dřevin),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků,
* ČP k plnění indikátorů.

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.090\_09 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť**

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_09 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť**

* zákres dotčené plochy do aktuálních mapových podkladů.

**Podaktivita 1.6.1.1.2.100\_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť**

* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí),
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* ČP k plnění indikátoru.

U oplocení/košáru jako preventivní opatření před škodami ZCHD:

* zákres do aktuálních mapových podkladů.

**Aktivita 1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)**

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.090\_05 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 05 Travinné ekosystémy**

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_05 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 05 Travinné ekosystémy**

* fotodokumentace z průběhu realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci z realizovaného opatření). Fotografie musí zahrnovat každou dílčí plochu, pokud jsou od sebe vzdáleny nebo odděleny, tj. pokud není možné zdokumentovat dílčí plochy nebo jejich část společnou fotografií, v případě mozaikové seče nebo obsekávání fotodokumentace detailu ponechaných plošek vegetace apod.,
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou situaci i podstatné detaily,
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření (etapy, resp. dílčí části/aktivity projektu),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP k plnění indikátoru.

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_01 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 01 Tůně**

Pro tůně s úkonem stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* ČP k plnění indikátorů,
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

Pro tůně bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP k plnění indikátorů.

Pro tůně nad 300 m2 bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby,
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP k plnění indikátorů.

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.085\_02 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 02 MVN**

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_02 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 02 MVN**

* v případě odbahnění MVN zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti MVN,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou,
* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb.,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací nebo čestné prohlášení o ukončení prací),
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* ČP k plnění indikátorů.

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_03 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 03 Rašeliniště**

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, vč. fotodokumentace přehrážek před zasypáním),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* kolaudační souhlas (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* ČP k plnění indikátorů,
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_04 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení**

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb., v podrobnosti odpovídající charakteru a rozsahu prací (v případě revitalizace vodního toku např. zaměření nově zřizovaného říčního pásu a příčných řezů v hustotě odpovídající délce revitalizovaného úseku vodního toku),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací,
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* ČP k plnění indikátorů,
* v případě odbahnění říčního ramene zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti říčního ramene,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou.

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.090\_07 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_07 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

* fotodokumentace z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin v případě výsadeb dřevin),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků,
* ČP k plnění indikátorů.

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.090\_09 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť**

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_09 Péče o chráněná území (přírodní dědictví), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť**

* zákres dotčené plochy do aktuálních mapových podkladů.

**Aktivita 1.6.1.3** **Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů**

**Podaktivita: 1.6.1.3.1.085\_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové**

**Podaktivita: 1.6.1.3.1.080\_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů – jmelí, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové**

**Podaktivita: 1.6.1.3.1.100\_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové**

* fotodokumentaci z průběhu realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, vč. fotografie koruny každého samostatného stromu před a po realizaci opatření; fotografie každé dílčí plochy, na které se likvidovaly invazní rostliny, včetně fotografie z průběhu realizace a fotografie celkové lokality; fotografie z průběhu likvidace invazních savců (např. odchyt do pastí),
* fotodokumentaci po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, pro opatření likvidace jmelí bílého pravého je potřeba fotodokumentace samostatně každého stromu),
* ČP k plnění indikátoru.

U likvidace jmelí bílého pravého:

* příslušná arboristická certifikace dokládající odborné a stromolezecké dovednosti/práce z plošiny.

U likvidace rostlin a živočichů:

* informace o subjektu, který vykonal příslušnou likvidační činnost,
* doklad o likvidaci v souladu s platnými právními předpisy.

U likvidace rostlin:

* mapový zákres ploch zamořených invazními rostlinami po realizaci.

**Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody**

**Podaktivita: 1.6.1.5.1.070\_11 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody, ZMV 11 Návštěvnická infrastruktura**

**Podaktivita: 1.6.1.5.1.100\_11 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody, ZMV 11 Návštěvnická infrastruktura**

* fotodokumentace z průběhu realizace opatření (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* kolaudační souhlas (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla),
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* ČP k plnění indikátoru.