**Čestné prohlášení o způsobilosti stroje pro aplikaci opatření na Zavádění půdoochranných technologií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (OPŽP)**

**Název projektu:**

**Údaje o žadateli projektu:**

Tímto čestně prohlašuji, že stroj hrazený z OPŽP uvedený v žádosti s názvem XXXX je způsobilý pro aplikaci uvedené půdoochranné technologie a technické parametry stroje odpovídají daným specifickým způsobilým výdajům\*. Jedná se o XXXXXX\*\* s pracovním záběrem XXXX m/ř.

\*vyberte jednu z možností níže v tabulce

\*\* doplňte tip stroje viz Specifikace podporovaných strojů v OPŽP, první sloupec, například „Secí stroje modulární nad 6 m“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ projektu** | | | **Specifické způsobilé výdaje** | **Vyberte** |
| A | Půdoochranné technologie s vyšším ochranným účinkem | pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, čirok) na rozteč 37,5 cm s využitím meziplodin a setím do nezpracované půdy, no-till | Secí stroje pro širokořádkové plodiny zakládané bezorebnou technologií do mulče, rostlinných zbytků a meziplodin. |  |
| technologie Strip-till s využitím meziplodin | Stroje pro pásové zpracování půdy (strip-till) |  |
|  |  |  |  |  |
| B | Půdoochranné technologie s nižším ochranným účinkem | zakládání porostu do meziplodiny nebo rostlinných zbytků z předchozí sklizně bez zpracování půdy do doby setí alternativně s možností jedné mělké operace před setím do 10 cm hloubky | Secí stroje pro širokořádkové plodiny zakládané bezorebnou technologií do mulče, rostlinných zbytků a meziplodin. |  |
| pěstování hlavní plodiny (obilovina, řepka) s podsevem jetelovin (leguminóz), jetelotravních porostů a travních porostů | Secí stroje pro současný výsev minimálně dvou různorodých plodin. Stroj musí mít nejméně dvě rovnocenná (stejná) výsevní ústrojí a dva oddělené zásobníky na osivo s individuálním nastavením výsevku pro každou plodinu |  |
| pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, čirok s podplodinou) | Secí stroje pro současný výsev minimálně dvou různorodých plodin. Stroj musí mít nejméně dvě rovnocenná (stejná) výsevní ústrojí a dva oddělené zásobníky na osivo s individuálním nastavením výsevku pro každou plodinu |  |
| Meziřádkové kypřiče pro širokořádkové plodiny zaseté na rozteč řádků 75 cm se současným přísevem podplodin. |  |
| technologie podrývání s hloubkou větší jak 35 cm a roztečí slupic do 75 cm | Podrýváky (hloubkové kypřiče) pro zpracování půdy do hloubky minimálně 35 cm a více |  |
| technologie důlkování a hrázkování pro okopaniny s odkameňováním nebo bez odkameňování. Dále je možné technologii doplnit o přísev ochranné plodiny kolejové brázdy | Stroje pro důlkování, hrázkování s odkameněním nebo bez odkamenění. s možností doplnit stroje o přísev ochranné plodiny do kolejové brázdy |  |

**Podpis čestného prohlášení:**

**Žadatel**

|  |  |
| --- | --- |
| V | Datum: |
|  | |
| Podpis | |
|  | |
| Jméno a příjmení + vykonávaná funkce | |